
附件1
海南省地质综合勘察设计院有限公司
钻探施工劳务承包竞争性谈判邀请书

兹有我公司承担的《海南（昌江）清洁能源高新技术产业园（叉河片区）保障性住房项目》，已具备施工条件，现按照《钻探工程施工竞争性谈判管理办法》的规定，以竞争性谈判的方式确定钻探施工劳务承包单位。本次劳务承包内容包括（不限于）：岩土工程钻探施工、自备钻探设备和材料、机台平整等一切相关费用。
一、投标单位准入条件
1、投标单位须提供公司营业执照及开户许可证，否则投标无效。
2、投标单位必须就遵守国家相关法律法规和本院有关规定、劳动安全、工程质量和绿色勘查等4个方面同时做出同意承诺（下表），并以投标单位法人代表签名和单位公章为证，否则投标无效。

	守法承诺
	遵守有关投标与工程施工劳务等方面的相关国家法律法规和本院有关规定。
	投标单位法人代表

签名：

（公章）

（授权代表签名须出具盖章的授权委托书）

	安全承诺
	完全执行国家和我公司安全生产方面的规定，随时接受我公司组织的安全检查并及时全面整改到位。若发生安全事故，积极配合我公司组织的安全调查并承担相应责任。
	

	质量承诺
	按照钻探工程相关技术规范和质量要求，做好施工、保管和记录等，随时接受我公司组织的质量检查并及时全面整改到位，钻孔工程质量验收为合格及以上。
	

	绿色承诺
	施工过程中最大程度地减少青苗损坏，施工结束后对施工场地进行尽可能的生态修复。
	


二、项目基本情况及工作要求
1、项目名称：海南（昌江）清洁能源高新技术产业园（叉河片区）保障性住房项目。

2、工程地点：昌江县叉河镇。

3、设计工作量：设计钻孔35个，孔深为20～25m，钻探工作量795米。

4、用地现状：场地现状为灌木丛、荒地、居民区，施工难度一般。

5、地层概况：30m深度内为填土、粘土、花岗岩等。

6、设备和工期要求： XY-100型2台，工期15天。具体进场时间以甲方通知为准。

7、钻探工作技术及质量要求

(1)钻孔直径不小于Ф91mm，岩芯采取率：粘性土不少于90%，砂土不少于70%，并做好每回次的钻探记录，终孔后采用粘土封孔。

(2)取样和原位测试：技术孔中每变层均采取原状土样，做到每层有足够样品控制，每层不少于6组，采取样品有代表性，及时密封和送回测试室；每层进行标准贯入试验，砂性土加密标贯次数，每次标贯均清孔到底，计算无误才进行试验。

(3)其他：参照《建筑工程地质勘探与取样技术规程》(JGJ/T87-2012)中规定的相应行业技术规程、规范以及国家技术标准等。
三、控制价与报价
1、中标人的确定

原则上综合单价报价最低者作为该项目中标人。
2、控制价与报价表如下表所示

	谈判内容
	岩土工程钻探施工
	投标单位法人代表或授权代表（签名）：

（公章）

	最高控制价
	70元/m
	

	投标报价
	    元/m
	

	备注
	    钻探施工劳务费包括（不限于）：自备相关设备和材料、机台平整、钻探施工、进退场运输费等一切费用。如因施工需要，需拉水施工费不超过500.00元/天，挖机费不超过2000元/天计。超过最高控制价的投标文件无效。


3、结算方式

本项目按照实际完成的工作量×中标单价结算，没有预付款，等项目款到位后根据工作进度情况办理进度款，余款待项目竣工验收合格后办理结算，一次性结清。
四、时间设置
1、2026年7月13日17：00时前：投标人自行到海口市南沙路55号交通大厦225房陈焕松处免费索取邀请书。
2、2026年7月15日12：00时前：投标人填写好邀请书相关内容，密封好（信封上标明工程名称）邀请书当面递交给海口市南沙路55号交通大厦225房陈焕松处。
3、2026年7月15日15：00时：组织评标小组召开评标会，按综合单价合理低价中标的原则确定中标人，会后发出会议纪要并公示3天。公示无异议后5日内与中标单位签订钻探施工劳务承包合同。
五、其他
1、如果中标方未能满足工期及进度要求，我公司有权在参与投标的单位中调配其他钻探队伍入场施工。

2、本邀请书未尽内容，以我公司及行业相关规章制度为准。

邀请人：海南省地质综合勘察设计院有限公司（盖章）
2026年7月10日
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